淮安市民防指挥信息保障中心超短波语音通信系统异频互联互通改造
项目询价文件

各报价单位 ：
我单位以询价采购方式进行超短波语音通信系统异频互联互通改造相关事宜。请你单位就以下采购项目内容进行书面报价。

1、 采购询价内容

项目名称：淮安市民防指挥信息保障中心超短波语音通信系统异频互联互通改造

项目内容：采用2台PDT数字终端背靠背互联，配套一体化通信电源，天线、馈线、安装支架等，通过设备附件接口实现两台桥接，无需外接第三方中转模块，原生支持背靠背桥接，实现指定2段频率的两套专网内终端跨频段语音、信息等互通：支持PDT数字制式，兼容模拟对讲，数模两用。跨频段转发业务包含：组呼、个呼、全呼、紧急告警、呼叫提示、短数据透传。

同时购买2台超短波车载台及配件，接入市人防超短波通信网，实现联网通信。

2台PDT数字终端功能要求：

内置繁忙信道锁定，载波检测触发转发，无载波自动停止转发，防止同频干扰。

转发状态可在设备屏幕实时显示收发状态。

频段配置：300～480MHz。

射频输出功率：1W～45W连续可调，高功率≥45W。

信道间隔：12.5kHz / 20kHz / 25kHz。

频率稳定度：≤±0.5ppm。

信道容量：单台≥1024信道，区域≥64区。

音频：内置AI智能消噪、回声抑制，抑制啸叫与背景噪声。

显示屏：彩色LCD显示屏，可编程功能按键。

单台主机工作电压：DC13.6V±15%。

主接口：附件接口、以太网网口，支持分体控制头外接。

设备支持分体安装，控制头与主机分离布线，适合机房固定安装。配套2根玻璃钢天线及馈线，安装在指定通信铁塔位置。
2台一体化通信电源要求
原厂PDT数字终端配套一体化电源，AC220V市电输入，宽电压输入90~264VAC，50/60Hz，为2台终端集中供电。

直流输出：符合PDT数字终端输入电压，输出电流≥16A，满足两台PDT数字终端同时发射工况。

具备蓄电池浮充功能，可外接铅酸后备电池，市电断电自动切换电池供电，保障通信不间断。

具备过压、过流、过热、短路保护功能。

工作温度0℃~+45℃；存储温度-40℃~+70℃。

超短波车载台功能要求
频段配置： 400～480MHz。

信道间隔：12.5kHz（PDT标准）、20kHz、25kHz可调。
频率稳定度：±0.5ppm。
发射功率：≥25W 两档可调。
邻道选择性：≥60dB（12.5kHz），≥70dB（20/25kHz）。
额定供电：DC 13.6V ±15%。
工作模式：PDT集群TMO、直通DMO、模拟常规，数模兼容。
彩色LCD显示屏，可显示信号强度、通话组、加密状态。
内置北斗定位，位置信息主动上传调度平台。
内置网口、蓝牙5.0，支持数据透传、背靠背中继互通。

支持分体安装，控制头与主机连接线最短2米。
AI智能降噪、回声消除。
支持PDT硬件加密卡（MicroSD普密卡），支持遥晕、遥毙、远程复活、终端鉴权。
可编程功能按键，支持单呼、组呼、紧急报警。
工作温度：-30℃ ～ +60℃；存储温度：-40℃ ～ +85℃。
整机尺寸：≤200 × 65 × 200 mm。
成交单位需交付2台满足以上要求的PDT数字终端、一体化通信电源及配件，自行调试实现异频互联互通功能；同时交付2台超短波车载台及配件，按要求安装到位，自行调试接入市人防超短波通信网。

采购方式：询价采购；

预算金额：25000元；
本项目不接受联合体报价；

项目工期：合同签订后15个日历日；

项目质保期：项目验收后免费质保3年；

报名时间：2026年11月3日-9日的9：00-12:00；14:00-17:30。
二、相关要求
1、有意向的单位，请按本次询价的要求向我单位提交书面报价和相关服务承诺等资料，采购单位按照满足服务质量且报价最低的原则确定成交供应商。

2、报价文件内容

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件。（提供营业执照复印件加盖公章）

（2）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录和全部满足本询价文件要求的书面声明；（提供承诺书加盖公章）

（3）报价函；（须加盖公章，报价内容需按项目逐一报价，标明品牌型号,报价不清或未达到采购需求的按无效标的处理。）

3、拒绝符合下述条件的供应商参加本次采购活动:

报价供应商被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。不满足本询价文件要求参加本次采购活动，或者中标后不履行的，我单位有权终止合同，拒绝参加下一次采购活动并承担法律责任。

4、报价文件请于2026年11月11日17:30前以密封件方式送达至淮安市清江浦区延安东路58号市民防大厦913室（拒绝接受超时送达的报价单）。

5、合同签订：

成交单位接到成交通知后5日内，到我单位签订合同。询价单、成交单位报价单等为签订合同的依据。

6、付款方式：

我单位应于项目验收后15工作日内支付全部合同费用。
7、具体违约条款及其它未尽事宜，将在双方签订合同时约定。
联 系 人：张工               联系电话：83118288
淮安市民防指挥信息保障中心

                        2026年11月3日
